DORMA-Glas Ganzglasanlage UNIVERSAL Typ 5

Bezeichnung: UNIVERSAL

Ausführung: Ganzglasanlage Typ 5

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Unterer Eckbeschlag PT 10 mit Einsatz für flachkonische

BTS- Achse oder Bodenlagerrundachse, oberer Eck-

beschlag PT 20 mit Kunststoffbuchse für Zapfen 15 mm,

Oberlichtbeschlag PT 30 mit Zapfen 15 mm und

seitlichem Anschluss ans Mauerwerk.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, Messing, Edelstahl

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing,

Edelstahl

- Glasart: ESG

- Glasdicke: 8, 10, 12, 13 - 19 mm (je nach Ausführung)

- Max. Türflügelgewicht: 110 kg

- Schlossausführung: SG (UV, PZ, KABA), Eckschlösser

- Drehpunkt: 55/65 mm

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Geprüft in Anlehnung an die DIN EN 1154 im

Dauertest/500.000 Betätigungen

EINSATZBEREICHE

Ganzglas-Anlagen

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Lichte Breite in mm: '..........'

Lichte Höhe in mm: '..........'

Stückzahl UNIVERSAL Typ 5: '..........'

TÜRART

Glastür

FARBE

Abhängig von Produktausführung:

- LM silber EV1 elox (101) '..........'

- LM verkehrsweiß p-besch (300) '..........'

- MS poliert (503) '..........'

- MS glanzverchromt (501) '..........'

- Niro satin (700) - Niro S 700 ST '..........'

- Niro poliert (701) - Niro S 700 HG '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

OPTIONEN

- Befestigungslasche zu PT-30 '..........'

- Maueranker zu PT-30 '..........'

- Gewindestift mit Dübel zu PT-30 '..........'

Glas:

- 10 mm ESG, Standard '..........'

- 8 mm ESG '..........'

- 12 mm ESG '..........'

ZUBEHÖR

Schliesser:

- Bodentürschließer BTS 75 V '..........'

- Bodentürschließer BTS 84 '..........'

- Bodentürschließer BTS 80 '..........'

- Bodenlager '..........'

(Standard mit flachkonischer Achse)

Oberlicht gehalten durch:

- LM-Wandanschlussprofil bestehend aus Grundprofil

gebohrt, für 8/10/12 mm Glasdicke, Deckprofil

aufclipsbar '..........'

Alu-U-Profil:

- 20/20/20/2 '..........'

- 30/20/30/2 '..........'

Schlösser:

- Eckschloss US 10 (oben/unten), PZ vorgerichtet,

1-tourig, Riegelausschluss 20 mm, mit beidseitigen

Sicherheitsrosetten 14 mm hoch '..........'

- Oberlichtgegenkasten GK 30 zum Eckschloß

US 10 oben '..........'

- Schließblech '..........'

- Bodenbuchse, Edelstahl, verstellbar '..........'

Griffe:

Arcos Stoßgriff beidseitig, für 8, 10 und 12 mm

Glasstärke:

- Bohrlochabstand 350 mm '..........'

- Bohrlochabstand 750 mm '..........'

MANET Edelstahl Stoßgriff, 25 mm Durchmesser:

- Griffstangenpaar, Länge 350 mm '..........'

- Griffstangenpaar, Länge 720 mm '..........'

- Griffstangenpaar, Länge 1240 mm '..........'

- Griffstangenpaar, Länge 1760 mm '..........'

- Griffstange einseitig, Länge 350 mm '..........'

- Griffstange einseitig, Länge 720 mm '..........'

- Griffstange einseitig, Länge 1240 mm '..........'

- Griffstange einseitig, Länge 1760 mm '..........'